# Пример: моргание светодиодом
Пример можно собирать после предварительной установки пакета поддержки плат ELBEAR (см. Подготовка к использованию).  
  
1. Запустить приложение двойным нажатием на файле BearLogica.exe.
2. В открывшемся окне убедиться, что выбрана плата. Для этого нажать кнопку "Список плат" с изображением микросхемы. В появившемся окне выбрать плату и нажать кнопку сохранения.  
![example_boardSelection.png](_example_boardSelection.png)
3. В списке категорий выбрать `Входы/выходы`. Откроется список доступных блоков.  
![example_blockList.png](_example_blockList.png)
4. Из открывшегося списка необходимо перетащить в рабочую область блоки `перевести светодиод в состояние` и `задержка в мс`. При этом в окне редактора кода появятся строки, соответствующие каждому блоку.  
![example_dragBlocks.png](_example_dragBlocks.png)
5. Нажать правой кнопкой мыши на каждый блок по очереди, в появившемся меню выбрать `Дублировать`.  
![example_dublicatedBlocks.png](_example_dublicatedBlocks.png)
6. Соединить блоки в следующей последовательности: `перевести светодиод в состояние` - `задержка в мс` - `перевести светодиод в состояние` - `задержка в мс`. Порядок строк кода в редакторе при этом тоже изменится.
7. Во втором блоке `перевести светодиод в состояние` нажать на выпадающий список и выбрать состояние `низкое`.  
![example_connectedBlocks.png](_example_connectedBlocks.png)  
8. Программа готова. Теперь после загрузки программы на плату светодиод должен зажигаться на 1 секунду (или 1000 миллисекунд), а затем гаснуть на 1 секунду. Можно изменить время включенного и выключенного состояния в блоках `задержка в мс`. Для проверки собранной программы необходимо нажать кнопку "Проверить код". Пока программа проверяется, в окне состояния будет отображаться надпись `Загрузка: в процессе...`. Если всё подключено правильно, в окне состояния после завершения проверки должна появиться надпись `Проверка: ОК`.  
![example_buildCode_.png](_example_buildCode.png)
9. Теперь можно загружать программу на плату. Сначала нужно подключить плату к ПК и выбрать в приложении COM порт, к которому подключилась плата. Для этого в приложении нажать кнопку "Список COM портов", в появившемся окне выбрать нужный порт и нажать кнопку сохранения.  
![example_comPortsList.png](_example_comPortsList.png)
10. Нажать кнопку "Загрузить". Пока программа загружается на плату, в окне состояния будет отображаться надпись `Загрузка: в процессе...`. В случае успешной загрузки в окне состояния будет отображаться некоторая служебная информация, а в самом низу - `Загрузка: ОК`. Светодиод на плате должен начать моргать сразу после завершения загрузки программы.  
![example_uploadCode_.png](_example_uploadCode.png)